様式第８号（第12条関係）

広　告　物　等　点　検　書

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 点検内容 | 補修を要する不良な箇所 | | 補修の概要 | |
| 補修完了予定年月日 | 補修の内容 |
| 基礎 | 1 上部構造の全体の傾斜及びぐらつき | 無 | 有 | 年　月　日 |  |
| 2 基礎のクラック及び防水層の裂傷等の異常 | 無 | 有 |
| 支持部 | 1 鉄骨のさび発生及び塗装の老朽化 | 無 | 有 | 年　月　日 |  |
| 2 鉄骨接続部(溶接部・プレート)の腐食、変形及び隙間 | 無 | 有 |
| 3 鉄骨接続部(ボルト)のゆるみ及び欠落 | 無 | 有 |
| 取付部 | 1 アンカーボルト・取付部プレートの腐食及び変形 | 無 | 有 | 年　月　日 |  |
| 2 ベース周辺・コーキングの老朽化及び溶接部の劣化 | 無 | 有 |
| 3 取付対象部(柱・壁・スラブ)取付部周辺の異常 | 無 | 有 |
| 広告板・文字 | 1 広告板面・文字等のひどい汚れ、変色及びさび | 無 | 有 | 年　月　日 |  |
| 2 広告板面・文字等の破損、変形及びビス等の欠落 | 無 | 有 |
| 3 枠組部材の破損及びねじれ | 無 | 有 |
| 照明装置 | 1 蛍光灯・照明灯・LEDの不点及びネオン管の不発光 | 無 | 有 | 年　月　日 |  |
| 2 照明器具・LEDの取付部の破損、変形、さび及び漏水 | 無 | 有 |
| 3 ネオン管・サポート類の破損 | 無 | 有 |
| 4 ネオントランス・その周辺の損傷及び接続不良 | 無 | 有 |
| 分電盤 | 1 分電盤の腐食及び破損 | 無 | 有 | 年　月　日 |  |
| 2 電源配線経路の腐食及び破損 | 無 | 有 |
| 3 安全ブレーカー・タイムスイッチ等の劣化及び損傷 | 無 | 有 |
| その他 | 1 避雷針の突針部・導線固定部の腐食及び損傷 | 無 | 有 | 年　月　日 |  |
| 2 図面との相違の有無 | 無 | 有 |
| 3 その他点検した事項  (　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　) | 無 | 有 |
| 特記事項 | | | | | |
| 上記のとおり点検を行った。  　　　　年　　　月　　　日  　　　　　　　　　　　　　　　管理者（点検者）　住　所  氏　名  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　広告物等試験合格者　　2　一級建築士  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3　ネオン工事士　　　　　4　市長が認定する者  上記の点検及び補修内容について確認、了承した。  　　　　年　　　月　　　日  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者　住　所  氏　名 | | | | | |

注　管理者（点検者）は、広告物等の高さが4メートルを超える場合には、広告物等試験合格者又は佐渡市屋外広告物条例施行規則第17条第３項各号に掲げる者とし、管理者（点検者）の欄の(　)内の該当する番号を○で囲むこと。