　　別紙３（様式第１号関係）

　　　　年　　月　　日

ブロック塀等の点検表

佐渡市危険ブロック塀撤去等事業補助金交付要綱第３条第１項の規定により、ブロック塀等の点検のチェックポイント（平成30年6月21日付け国住指第1130号）に基づき点検したので届け出ます。

|  |  |
| --- | --- |
| 補助事業者氏名 | 点検日  　　　年　　　月　　　日 |
| 点検者  （法人名及び代表者名等） | ブロック塀等の所在地  佐渡市 |

|  |  |
| --- | --- |
| 塀の構造 | □組積造　□補強コンクリートブロック造　□併用 |

組積造の場合

|  |  |
| --- | --- |
| １．塀の高さ | □1.2ｍ以下　□左記以外 |
| ２．塀の厚さ | □壁頂までの距離の1/10以上　□左記以外 |
| ３．控壁の出 | □4ｍ以下ごとに壁の厚さの1.5倍以上突出する　□左記以外 |
| ４．基礎の有無 | □有　□不明　□左記以外 |
| ５．劣化の状況 | □亀裂　□傾き　□ぐらつき |
| ８．基礎の根入れ | □20㎝以上　□不明　□左記以外 |

補強コンクリートブロック造の場合

|  |  |
| --- | --- |
| １．塀の高さ | □1.2ｍ以下　□1.2ｍを超え2.2ｍ以下　□2.2ｍを超える |
| ２．塀の厚さ | □10㎝以上　□15㎝を超える　□左記以外 |
| ３．控壁 | □3.4ｍ以下ごとに塀の高さの1/5倍以上突出する　□左記以外 |
| ４．基礎の有無 | □有　□不明　□左記以外 |
| ５．劣化の状況 | □亀裂　□傾き　□ぐらつき |
| ６．鉄筋の接合  モルタル充填 | □令62条の6に照らして適切　□不明　□左記以外 |
| ７．鉄筋のピッチ  定着 | □令62条の8に照らして適切　□不明　□左記以外 |
| ８．基礎の根入れ | □30㎝以上　□不明　□左記以外 |